{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["【标表2】工程量清单表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【标表2】工程量清单表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,4],[4,0,4,6],[25,0,25,2],[27,0,27,2],[28,0,28,6],[29,1,29,6],[30,1,30,6],[31,1,31,6],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,3,33,4],[33,5,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["工程量清单表"]
["合同段：鱼泉砂场厂区附属工程项目",{"$nulls":5},"表1"]
[]
["清单"]
["子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价","备注"]
["209-1","挡土墙"]
["-a","M7.5浆砌片石挡土墙","m3",800,null,0,"含人工、及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["-b","混凝土挡土墙","m3",300,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["209-4","围墙","",""]
["-b","C20混凝土基础","m3",50.89,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["-c","基础钢筋","kg",4738.9,null,0,"含人工制作安装及辅材；钢筋由甲方提供"]
["-d","浆砌标砖围墙（含抹面）","m3",125.66,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料、标砖由甲方提供"]
["-e","C30混凝土构造柱","m3",7.28,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["-h","贴砖","m2",973,null,0,"含人工及辅材；砂石、水泥、砖由甲方提供"]
["-i","预埋管线","m",200,null,0,"含人工及辅材；管线由甲方提供"]
[210,"排水沟"]
["-a","混凝土排水沟","m3",100,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["-b","浆砌排水沟","m3",200,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["312-1","场地硬化、道路","",{"$nulls":3},""]
["-a","混凝土面板（厚20-40cm）","m3",1500,null,0,"含人工、模板及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
["-b","水稳层","m2",7500,null,0,"含人工、所需辅助铺路工具、薄膜及辅材；砂石、水泥、石料由甲方提供"]
[215,"计日工","工日",200,{"v":150,"d":"150.00"},30000]
[]
[]
["投标报价",{"$nulls":4},30000]
["209-9","大门","道",1,null,0,"此为暂估价，不包含在投标报价，投标人须在施组中对此项工程进行施工说明"]
[]
[]
["填写说明：","1、请各投标人在每一项目中只需填入单价，填入单价后会自动产生投标报价。"]
[null,"2、大门为暂估价，投标人对其计算后作出报价，询标时作出阐述。"]
[null,"3、其中计日工单价已固定，投标人不得再进行填报和改动。"]
[{"$nulls":3},"投标人（章）："]
[{"$nulls":3},"日  期：",null,"2018 年 11 月 21 日"]